**ANEXO No. 1**

**PROPOSICIÓN TÉCNICA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REUBICACION DE MEDIDORES** | | | | | |
| **NÚM** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS** | **MARCA** | **MODELO** |
| 1 | Pieza | 3 | Base para medidor 7-200 Incluye suministro, acarreo, instalación, mano de obra, equipo y herramienta |  |  |
| 2 | Pieza | 3 | Cople para medidor de 53 mm (2”) de diámetro. Incluye: suministro, acarreos, instalación, mano de obra, equipo y herramienta |  |  |
| 3 | Piezas | 3 | Mufa galvanizada roscada de 53 mm (22) de diámetro Incluye suministro acarreos, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. |  |  |
| 4 | Metros | 35.70 | Tubo Conduit pared gruesa galvanizado de 53 mm /2”) de diámetro Incluye material, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta |  |  |
| 5 | Piezas | 6 | Codo Conduit pared gruesa galvanizado de 53 mm (2”) de diámetro. Incluye suministro, acarreos, instalación, mano de obra, equipo y herramienta |  |  |
| 6 | Juegos | 3 | Contra monitor Conduit galvanizado de 53 mm (2”) de diámetro. Incluye; suministro, acarreos, instalación, mano de obra, equipo y herramienta |  |  |
| 7 | Piezas | 1 | Condulet serie ovalada LB-69 de 51 mm. De diámetro. Incluye: suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta |  |  |
| 8 | Piezas | 14 | Soporte para tubería de 53 mm 2” a base de Unicanal galvanizado, abrazadera Unicanal, taquetes y tornillería, Incluye suministro, mano de obra |  |  |
| 9 | Metros | 7.50 | Tubo Conduit flexible tipo licuatite de 53 mm (2”) de diámetro. incluye instalación, equipo y herramienta |  |  |
| 10 | Piezas | 6 | Conector recto para tubo flexible tipo licutite de 53 mm (2”), Incluye suministro, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación |  |  |
| 11 | Metros | 214.80 | Cable de cobre THW cal 2, Incluye: suministro de materiales acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta |  |  |
| 12 | Metros | 50.70 | Cable de cobre THW cal 8 verde, incluye: suministro de materiales acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta |  |  |
| 13 | Pieza | 3 | Sistema de tierra para medidor, formada por varilla copperweld de 5/8” x 3.05m cable de cobre desnudo cal 1/0 y soldadura a base carga cadweld #90 |  |  |
|  | | | | | |
| **ALIMENTADOR PLANTA-TRANSFER- TABLERO UPS** | | | | | |
| **NÚM** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS** | **MARCA** | **MODELO** |
| 1 | Metros | 21 | Tubo Conduit pared gruesa galvanizado de 53 mm (2”) de diámetro incluye materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta |  |  |
| 2 | Pieza | 7 | Cople Conduit pared gruesa galvanizado de 53 mm (2”) de diámetro, Incluye suministro, acarreos, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. |  |  |
| 3 | Pieza | 4 | Contra y monitor de 53 mm (2”) de diámetro. incluye: suministro, acarreos, instalación, mano de obra, equipo y herramienta |  |  |
| 4 | Pieza | 3 | Codo Conduit pared gruesa galvanizado de 53 mm (2”) de diámetro. Incluye: suministro, acarreos, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. |  |  |
| 5 | Pieza | 1 | Codulet serie ovalada, LB-69 de 51 mm de diámetro,  Incluye suministro instalación mano de obra, equipo y herramienta |  |  |
| 6 | Pieza | 12 | Soporte para tubería de 53 mm (2”) a base de Unicanal galvanizado, abrazadera Unicanal, taquete expansor de ¼”, varilla roscada de ¼”, Incluye suministro, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación |  |  |
| 7 | Metros | 4 | Tubo Conduit flexible tipo licuatite de 53 mm (2”) de diámetro, Incluye: instalación, equipo y herramienta |  |  |
| 8 | Pieza | 4 | Conector recto para tubo flexible tipo licuite de 53 mm (2”) incluye suministro, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación |  |  |
| 9 | Metros | 104 | Cable thw cal 1/0, Incluye suministro de materiales, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta |  |  |
| 10 | Metros | 26 | Cable de cobre desnudo cal 6, Incluye; suministro de materiales, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta |  |  |
| 11 | Pda | 1 | Suministro y colocación de sistema de tierra conformado por 3 varillas conectadas a cable cobre cal 2 para medición, conectadas mediante carga cadweld 90 Incluye demolición, mano de obra calificada, herramienta, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcto funcionamiento |  |  |
| **PLANTA GENERADORA** | | | | | |
| **NÚM** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS** | **MARCA** | **MODELO** |
| 1 | Pieza | 1 | Suministro de Planta Generadora de energía de 20/23 kw de capacidad, arranque automático, voltaje de 220/ 127VCA, combustible diesel, 3F, 4H, control de 12 vcd, incluye tanque de combustible, tablero de transferencia |  |  |
| 2 | Pieza | 1 | Montaje y conexión de planta generadora de energía 23 kW, 220/127V, 3F, 4H. Incluye, movimiento y montaje con grúa, nivelación, mano de obra por la colocación, conexión de los cableados necesarios para el buen funcionamiento del equipo |  |  |
| 3 | Pieza | 1 | Suministro y colocación de material de obra civil y protección perimetral a base de malla ciclón y postes metálicos alrededor de la planta generadora |  |  |

**ANEXO No. 2**

**JUNTA ACLARATORIA**

**Razón social:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Representante Legal:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Firma:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No. de pregunta** | **Partida** | **Pregunta** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Notas:**

Sólo se aceptarán preguntas presentadas con este formato.

Se solicita confirmar la recepción del formato ya que la Convocante no se hará responsable por lo recibido fuera de tiempo.

**Correo electrónico para recepción de preguntas: proveedores@itei.org.mx**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ANEXO No. 3**  ACREDITACIÓN DE LOS PARTICIPANTES | | | | | | | | | | |  |
| ***LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCCC-02/2018*** | | | | | | | | | | |  |
| Yo, (Representante Legal), manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la proposición dela presente licitación, a nombre y representación de **(“PARTICIPANTE”)**, por lo que en caso de **falsear** los documentos acepto que se apliquen las medidas disciplinarias tanto a mí como a mí representada, en los términos de la ley de la materia, incluyendo la descalificación de la presente licitación y que la sancione a mi representada de acuerdo a los artículos 116, 117 y 118 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. | | | | | | | | | | |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Nombre del Participante:** | | | | | | | | | | |  |
| **No. de Registro del Padrón de Proveedores de la Convocante:** (*en caso de contar con él*) | | | | | | | | | | |  |
| **No. del Registro Federal de Contribuyentes:** | | | | | | | | | | |  |
| **Domicilio:** (*Calle, Número exterior-interior, Colonia, Código Postal*) | | | | | | | | | | |  |
| **Municipio o Delegación:** | | | | | **Entidad Federativa:** | | | | |  |  |
| **Teléfono (s):** | | | | | **Fax:** | | | | |  |  |
| **Correo Electrónico:** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| ***Para Personas Jurídicas:*** | | | | | | | | | | |  |
| **Número de Escritura Pública o Folio Mercantil:** (*en la que consta su Acta Constitutiva y sus modificaciones*\* *si las hubiera*) | | | | | | | | | | |  |
| **Fecha y lugar de expedición:** | | | | | | | | | |  |  |
| **Nombre del Fedatario Público**, mencionando si es Titular o Suplente**:** | | | | | | | | | |  |  |
| **Fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio:** | | | | | | | | | |  |  |
| **Tomo:** | | | | | | | | | |  |  |
| **Libro:** | | | | | | | | | |  |  |
| **Agregado con número al Apéndice:** | | | | | | | | | |  |  |
| **\***NOTA: En caso de que hubiere modificaciones **relevantes** al Acta Constitutiva (cambio de razón social, de domicilio fiscal, de giro o actividad, etc.), deberá mencionar los datos anteriores que correspondan a dicha modificación y la referencia de la causa de la misma. | | | | | | | | | | |  |
|  |
|  |
| ***Únicamente para Personas Físicas:*** | | | | | | | | | | |  |
| **Número de registro de Identificación Oficial Vigente:** | | | | | | | | | | |  |
| **Documento legal que acredite su actividad empresarial:** | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **REPRESENTACIÓN** | *Para Personas Físicas o Jurídicas que comparezcan a través del Representante, con* ***Facultades Generales o Especiales para Actos de Administración o de Dominio****, que les faculte para comparecer a la licitación y a la firma del contrato que resulte del mismo* | | | | | | | | | |  |
|  |
| **Número de Escritura Pública:** | | | | | | | | | |  |
| **Tipo de representación:** | | | | | | | | | |  |
| **Nombre del Fedatario Público**,mencionando si es Titular o Suplente**:** | | | | | | | | | |  |
| **Fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio:** | | | | | | | | | |  |
| **Tomo:** | | | | | | | | | |  |
| **Libro:** | | | | | | | | | |  |
| **Agregado con número al Apéndice:** | | | | | | | | | |  |
| **Lugar y fecha de expedición:** | | | | | | | | | |  |

**ANEXO No. 4**

**CARTA COMPROMISO**

TEXTO QUE DEBERÁ EMPLEAR EL PARTICIPANTE PARA PRESENTAR SU PROPOSICIÓN

FECHA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Asunto: Proposición para la Licitación No. LPLCCC-02/2018

**Comité de Adquisiciones del**

**Instituto de Transparencia, Información Pública y**

**Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco**

**Presente.**

Me refiero a su invitación para participar en la Licitación No. LPLCCC-02/2018 relativo a la **ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (LLAVE EN MANO),** indicados en dicho documento. Sobre el particular, el suscrito \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ en mi calidad de \_\_\_\_\_\_\_\_ de la empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ manifiesto bajo protesta de decir verdad, lo siguiente:

* 1. Que no se encuentra en el supuesto del artículo 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y Sus Municipios.
  2. Que por su conducto, no participan en los procedimientos de contratación establecidos en el citado Reglamento, personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas del Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado mediante resolución emitida por la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado, o bien inhabilitadas en los términos de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y Sus Municipios.
  3. Que es una persona física o moral con plena capacidad jurídica y no se encuentra impedida civil, mercantil o administrativamente para ejercer plenamente sus derechos y cumplir sus obligaciones.
  4. Que las facultades otorgadas en el poder notarial con el que acredita su personalidad o en las modificaciones si las hubiere, no le han sido revocadas ni modificadas a la fecha de la presente licitación.
  5. Que he leído, revisado y analizado con detalle las bases y anexos de la presente licitación, proporcionados por la Convocante; estando totalmente de acuerdo.
  6. Que mi representado, en caso de resultar adjudicado, se compromete a suministrar los bienes objeto de la presente licitación de acuerdo con las especificaciones que me fueron aceptadas en el fallo técnico y con los precios unitarios señalados en la proposición económica.
  7. Que he formulado cuidadosamente todos los precios unitarios propuestos, considerando las circunstancias predecibles que puedan influir, los precios se presentan en moneda nacional e incluyen todos los cargos directos e indirectos que se originen desde la elaboración de los bienes y servicios y hasta su recepción por parte de la Convocante, por lo que aceptamos todas y cada una de las condiciones aquí establecidas.
  8. Que si resultara favorecido en la presente licitación, me comprometo a firmar el contrato respectivo dentro de los 20 días hábiles posteriores contados a partir de la notificación del fallo respectivo, y a entregar la garantía correspondiente dentro del término señalado en las bases de la presente.
  9. Que mi representado no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en contra de este ordenamiento.
  10. Que respaldará las proposiciones presentadas que presente exclusivamente para esta licitación.
  11. Que cuenta con la existencia y capacidad suficiente para garantizar el suministro de los equipos requeridos oportunamente.

A t e n t a m e n t e

Nombre y cargo del representante y de la empresa

**ANEXO No. 5**

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCCC-02/2018**

Guadalajara, Jalisco a \_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_ de 2018

**Comité de Adquisiciones del**

**Instituto de Transparencia, Información Pública y**

**Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco**

**Presente.**

Referente a la Licitación Pública Local con Concurrencia del Comité LPLCCC**-02/2018** para la Adquisición, Instalación y Puesta en Marcha de Planta de Suministro de Energía Eléctrica (llave en mano), para el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales Del Estado De Jalisco.

Yo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, en mi carácter de representante legal (y/o propietario) de la empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, en apego a lo estipulado en la convocatoria en el punto 6.1.2. Inciso g)*;* a través del presente manifiesto***BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD****,* que cuento con facultades suficientes para comprometerme por mí o por mi representada, sin que resulte necesario acreditar mi personalidad jurídica.

Se extiende la presente para los fines legales conducentes.

**A T E N T A M E N T E**

|  |
| --- |
| (Nombre del representante legal)  (Cargo)  (Nombre de la empresa) |

**ANEXO No. 6**

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCCC-02/2018**

Guadalajara, Jalisco a \_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_ de 2018

**Comité de Adquisiciones del**

**Instituto de Transparencia, Información Pública y**

**Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco**

**Presente.**

Referente a la Licitación Pública Local con Concurrencia del Comité LPLCCC**-02/2018** para la Adquisición, Instalación y Puesta en Marcha de Planta de Suministro Energía Eléctrica (llave en mano) para el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales Del Estado De Jalisco.

Yo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, en mi carácter de representante legal (y/o propietario) de la empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, en apego a lo estipulado en la convocatoria en el punto 6.1.2. Inciso h)*;* a través del presente manifiesto***BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD****,* de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Se extiende la presente para los fines legales conducentes.

**A T E N T A M E N T E**

|  |
| --- |
| (Nombre del representante legal)  (Cargo)  (Nombre de la empresa) |

**ANEXO No. 7**

**DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y NO COLUSIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCCC-02/2018**

Guadalajara, Jalisco a \_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_ de 2018

**Comité de Adquisiciones del**

**Instituto de Transparencia, Información Pública y**

**Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco**

**Presente.**

Referente a la Licitación Pública Local con Concurrencia del Comité LPLCCC**-02/2018** para la Adquisición, Instalación y Puesta en Marcha de Planta de Suministro Energía Eléctrica (llave en mano), para el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales Del Estado De Jalisco.

Yo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, en mi carácter de representante legal (y/o propietario) de la empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, en apego a lo estipulado en la convocatoria en el punto 6.1.2. Inciso i)*;* a través del presente manifiesto***BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD****,* que por mí mismo o a través de interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas, para que los servidores públicos del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y los integrantes de su Comité de Adquisiciones, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, así como la celebración de acuerdos colusorios.

Se extiende la presente para los fines legales conducentes.

**A T E N T A M E N T E**

|  |
| --- |
| (Nombre del representante legal)  (Cargo)  (Nombre de la empresa) |

**ANEXO No. 8**

**PROPOSICIÓN ECONÓMICA**

**ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA (LLAVE EN MANO)**

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCCC-02/2018**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REUBICACION DE MEDIDORES** | | | | | |
| **NÚM** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS** | **(1)**  **PRECIO UNITARIO ANTES DE I.V.A.** | **SUBTOTAL POR RENGLÓN ANTES DE I.V.A.** |
| 1 | Pieza | 3 | Base para medidor 7-200 Incluye suministro, acarreo, instalación, mano de obra, equipo y herramienta |  |  |
| 2 | Pieza | 3 | Cople para medidor de 53 mm (2”) de diámetro. Incluye: suministro, acarreos, instalación, mano de obra, equipo y herramienta |  |  |
| 3 | Piezas | 3 | Mufa galvanizada roscada de 53 mm (22) de diámetro Incluye suministro acarreos, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. |  |  |
| 4 | Metros | 35.70 | Tubo Conduit pared gruesa galvanizado de 53 mm /2”) de diámetro Incluye material, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta |  |  |
| 5 | Piezas | 6 | Codo Conduit pared gruesa galvanizado de 53 mm (2”) de diámetro. Incluye suministro, acarreos, instalación, mano de obra, equipo y herramienta |  |  |
| 6 | Juegos | 3 | Contra monitor Conduit galvanizado de 53 mm (2”) de diámetro. Incluye; suministro, acarreos, instalación, mano de obra, equipo y herramienta |  |  |
| 7 | Piezas | 1 | Condulet serie ovalada LB-69 de 51 mm. De diámetro. Incluye: suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta |  |  |
| 8 | Piezas | 14 | Soporte para tubería de 53 mm 2” a base de Unicanal galvanizado, abrazadera Unicanal, taquetes y tornillería, Incluye suministro, mano de obra |  |  |
| 9 | Metros | 7.50 | Tubo Conduit flexible tipo licuatite de 53 mm (2”) de diámetro. incluye instalación, equipo y herramienta |  |  |
| 10 | Piezas | 6 | Conector recto para tubo flexible tipo licutite de 53 mm (2”), Incluye suministro, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación |  |  |
| 11 | Metros | 214.80 | Cable de cobre THW cal 2, Incluye: suministro de materiales acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta |  |  |
| 12 | Metros | 50.70 | Cable de cobre THW cal 8 verde, incluye: suministro de materiales acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta |  |  |
| 13 | Pieza | 3 | Sistema de tierra para medidor, formada por varilla copperweld de 5/8” x 3.05m cable de cobre desnudo cal 1/0 y soldadura a base carga cadweld #90 |  |  |
|  |  |  |  | SUB TOTAL |  |
| **ALIMENTADOR PLANTA-TRANSFER- TABLERO UPS** | | | | | |
| **NÚM** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS** | **MARCA** | **MODELO** |
| 1 | Metros | 21 | Tubo Conduit pared gruesa galvanizado de 53 mm (2”) de diámetro incluye materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta |  |  |
| 2 | Pieza | 7 | Cople Conduit pared gruesa galvanizado de 53 mm (2”) de diámetro, Incluye suministro, acarreos, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. |  |  |
| 3 | Pieza | 4 | Contra y monitor de 53 mm (2”) de diámetro. incluye: suministro, acarreos, instalación, mano de obra, equipo y herramienta |  |  |
| 4 | Pieza | 3 | Codo Conduit pared gruesa galvanizado de 53 mm (2”) de diámetro. Incluye: suministro, acarreos, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. |  |  |
| 5 | Pieza | 1 | Codulet serie ovalada, LB-69 de 51 mm de diámetro,  Incluye suministro instalación mano de obra, equipo y herramienta |  |  |
| 6 | Pieza | 12 | Soporte para tubería de 53 mm (2”) a base de Unicanal galvanizado, abrazadera Unicanal, taquete expansor de ¼”, varilla roscada de ¼”, Incluye suministro, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación |  |  |
| 7 | Metros | 4 | Tubo Conduit flexible tipo licuatite de 53 mm (2”) de diámetro, Incluye: instalación, equipo y herramienta |  |  |
| 8 | Pieza | 4 | Conector recto para tubo flexible tipo licuite de 53 mm (2”) incluye suministro, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación |  |  |
| 9 | Metros | 104 | Cable thw cal 1/0, Incluye suministro de materiales, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta |  |  |
| 10 | Metros | 26 | Cable de cobre desnudo cal 6, Incluye; suministro de materiales, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta |  |  |
| 11 | Pda | 1 | Suministro y colocación de sistema de tierra conformado por 3 varillas conectadas a cable cobre cal 2 para medición, conectadas mediante carga cadweld 90 Incluye demolición, mano de obra calificada, herramienta, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcto funcionamiento |  |  |
|  |  |  |  | SUB TOTAL |  |
|  |  |  |  | I.V.A |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **PLANTA GENERADORA** | | | | | |
| **NÚM** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS** | **MARCA** | **MODELO** |
| 1 | Pieza | 1 | Suministro de Planta Generadora de energía de 20/23 kw de capacidad, arranque automático, voltaje de 220/ 127VCA, combustible diesel, 3F, 4H, control de 12 vcd, incluye tanque de combustible, tablero de transferencia |  |  |
| 2 | Pieza | 1 | Montaje y conexión de planta generadora de energía 23 kW, 220/127V, 3F, 4H. Incluye, movimiento y montaje con grúa, nivelación, mano de obra por la colocación, conexión de los cableados necesarios para el buen funcionamiento del equipo |  |  |
| 33 | Pieza | 1 | Suministro y colocación de material de obra civil y protección perimetral a base de malla ciclón y postes metálicos alrededor de la planta generadora |  |  |
|  |  |  |  | SUB TOTAL |  |
|  |  |  |  | IVA |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |
|  |  |  |  |  |  |

Cantidad con letra:

**A T E N T A M E N T E**

|  |
| --- |
| Nombre del representante legal)  (Cargo)  (Nombre de la empresa) |

Quien manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a esta fecha el mandato con el que se ostenta no le ha sido modificado o revocado, y que por tanto la cotización es cierta y actual.

**ANEXO No. 9**

**FORMATO DE FIANZA 10% DE GARANTÍA DE CONTRATO**

FECHA DE EXPEDICIÓN

----------- (NOMBRE DE AFIANZADORA)-----------EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACION QUE LE OTORGA EL GOBIERNO FEDERAL DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 11 Y 12 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, ME CONSTITUYO FIADORA HASTA EL MONTO DE **$\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (--------------------------------PESOS XX/100 M.N.).**

A FAVOR Y A DISPOSICION DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO, PARA GARANTIZAR POR PARTE DE **----------(NOMBRE DE LA EMPRESA)----------** , CON DOMICILIO EN **----------DIRECCION DEL ”PARTICIPANTE”----------**, EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES Y ESPECIFICACIONES CONTRAIDAS MEDIANTE EL CONTRATO No. **XXXXX**, DE FECHA **XX/XXX/2018** DERIVADO DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCCC-02/2018 PARA LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (LLAVE EN MANO) PARA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS DEL ESTADO DE JALISCO**, POR LO QUE, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR PARTE DEL AFIANZADO, SE HARA EXIGIBLE LA PRESENTE FIANZA Y EN ESE CASO LA INSTITUCION AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 279 AL 283 Y DEMAS RELATIVOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR ACEPTANDO SOMETERSE A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, RENUNCIANDO A CUALQUIERA OTRO QUE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO LES PUDIERE CORRESPONDER.

LA FIANZA TENDRA UNA VIGENCIA DE **01 AÑO,** A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO TOTAL DEL MISMO Y PERMANECERÁ EN VIGOR DESDE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN Y HASTA DESPUES DE HABER REALIZADO LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 174 y 175 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

ESTA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE AUN CUANDO SE OTORGUEN PRÓRROGAS O ESPERAS AL DEUDOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN, DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

LA PRESENTE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PODRÁ SER CANCELADA ÚNICAMENTE MEDIANTE UN ESCRITO EXPEDIDO POR LA PRESIDENCIA DEL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO.

A TRAVÉS DE LA PRESENTE FIANZA TAMBIÉN SE PODRÁN COBRAR LOS ATRASOS POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES A RAZÓN DE el 3% si es de 01 a 05 días, 6% si es de 06 a 10 días, el 10% de 11 a 30 días, del monto total SIN I.V.A. de la orden de compra y/o renglón correspondiente, de 31 en adelante se podrá rescindir el contrato a criterio de la “CONVOCANTE”

LA FIANZA DEL 10% DIEZ POR CIENTO SE HARÁ EFECTIVA POR EL SALDO INSOLUTO DE LA OBLIGACIÓN O CREDITOS GARANTIZADOS CUANDO EL PROVEEDOR NO CUMPLA CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O INCURRA EN ALGUNO O ALGUNOS DE LOS SUPUESTOS DE INCUMPLIMIENTO CONSIDERADOS EN EL CONTRATO PRINCIPAL Y LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN.

**FIRMA DEL REPRESENTANTE AUTORIZADO**

**ANEXO No. 10**

**DISEÑO DE CARPETA**



Carpetas de 3 Argollas

Protector de

Hojas

4/50

3/50

2/50

1/50

Documentos

Numerados